**Техническое задание. Лот №1. Приобретение швейного оборудования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Цена**  **за ед.** |
| Прямо строчная машина (полуавтомат) | Встроенные в голову блок управления и серводвигатель •Легкая и простая в использовании машина, запоминает все настройки •Можно сбросить параметры путем перезагрузки (достаточно нажать на кнопку Reset) •Встроенный сервопривод обеспечивает плавный старт швейной машине и имеет возможность регулировки скорости шитья •Функция позиционирования иглы позволяет задать остановку иглы в верхнем или нижнем положении по завершении шитья •Потребление энергии уменьшено на 70% по сравнению с машинами, которые комплектуются обычным фрикционным мотором •Мягкий ход и безупречное шитье, бесшумность и малая вибрация в работе •Интеллектуальная функция режим сна включается после 30 мин бездействия машины •Встроена функция “J”, позволяющая узнать потребление энергии •Также есть функция “Eb”, с помощью которой гарантируется избегание шока от высокого напряжения, в случае если напряжение сети поднимется более чем на 274V •Увеличена площадь подачи материала. Подъем прижимной лапки увеличивается до 10 см., гарантируя большое пространство подачи материала •Вентилятор охлаждения двигателя продлит срок службы машины •Встроенный бабинонамотчик в корпусе машины сэкономит ваше время работы •Позиционер иглы •Функция плавный старт •В области шитья установлена светодиодная подсветка •Длина стежка 5 мм •Высота подъема лапки 5,0/13 мм •Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин | 10 | 30 000 |
| Прямо строчная машинка с цифровой настройкой (автомат) | Автоматические функции обрезка нитей позиционер иглы закрепка подъем лапки электронное продвижение Вес, кг 46 / 40 Высота подъема лапки, мм 5-13 Габаритные размеры, мм 690 х 295 х 550 Длина стежка, мм 5 Иглы DBX1 Количество игл 1 Количество нитей 2 Скорость шитья, стежк/мин 5000 Страна производитель Китай | 2 | 46 000 |
| Пяти ниточная машина | 1 -длина стежка 5 мм, -ширина обметки 6 мм, -скорость 5500 об/мин, -подъем лапки до 7 мм, -расстояние между иглами 5 мм. Преимущества: Автоматическая система смазки Встроенный в голову серводвигатель, с плавной регулировкой скорости Переключение на различные материалы от тюли до денима. | 2 | 50 000 |
| Распошивальная машина | длина стежка 4.5 мм, количество игл 3, количество нитей 5, скорость шитья 6000 стеж/мин, тип мотора встроенный сервомотор, система смазки автоматическая, комплектация-машинка со столом. | 2 | 65 000 |
| Петельная машина | Петельная машина предназначена для выполнения прямой петли. Машина идет с прямым приводом, автоматическим подъемом лапки и обрезкой нити для любых видов материалов. Технические характеристики: -максимальная скорость 3600 ст/мин, -подъем лапки до 12 мм, -длина петли до 22 мм | 1 | 160 000 |
| Парогенератор с утюгом | Парогенераторы с утюгом имеют объем бойлера 4 литра и имеют следующие преимущества: • Корпус бойлера выполнен из нержавеющей стали • ТЭН расположен под бойлером, что защищает его от накипи и перегрева • Можно использовать отстоянную водопроводную воду (экономия на дистилляторе) • Автоматически отключаются при недостаче воды (4 уровня защиты от перегрева) • Гарантия 6 мес. (на все конструктивные элементы) • Высокая ремонтопригодность (можно заменять каждую деталь отдельно) • Подошва утюга произведена из толстого алюминия • Эргономичный дизайн • Компактные размеры | 1 | 35 000 |
| Утюжный стол | Промышленный утюжный стол с гладильным рукавом и с функцией вакуумного отсоса. Гладильный стол предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий на предприятиях легкой промышленности. Размеры стола 800х1500 мм. Мощность вентилятора 0,55 кВт Размер рабочей поверхности 1500х800 мм Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности 50-120°С Мощность нагревательных элементов 1,2 кВт Напряжение 220 В Габаритные размеры 1360х900х1050 мм | 1 | 25 000 |
| Вышивальная машина | • Максимальное поле вышивки: 400x680 мм на каждой голове или 4800x 680 мм в раме; • Максимальная скорость 1 000 об/мин; • Ёмкость памяти 16 000 000 стежков; • Автоматическая обрезка верхней и нижней нитей; • Автоматическая смена цвета; • Обнаружение обрыва/окончания нитей; • 8-дюймовый ЖК - панель с сенсорным экраном HD; • Автоматическая обрезка; • Автоматическая и ручная смена цвета; • Интеллектуальная система обнаружения обрыва нити; • Система возврата иглы к последнему вышитому стежку (при отключении питания или обрыве нити; • Энергосберегающая система; • Система сохранения данных при аварийном отключении питания; • Кнопка экстренной остановки. | 1 | 1 068 000 |
| Вертикальный раскройный нож | Эргономичный, легкий, с автоматической заточкой лезвия и системой смазки, предназначен для любой ткани. Максимальная высота настила160 мм, скорость оборота/мин. 2800, мощность напряжения 750W220V | 1 | 35 000 |

**Сумма лота составит 1 947 000 (Один миллион девятьсот сорок семь тысяч) сом.**