Оснащение аудиторий 3/207, 4/205, 11/213, 11/206, 11/209, 11/112, а также деканата экономического факультета камерами видеонаблюдения с микрофонами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Краткое описание товаров | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | Видеорегистратор NVR HIKVISION DS-7764NI-I4 | шт | 1 |
| 2 | Жесткий диск WD WD60PURX HDD 6TB 64MB | шт | 1 |
| 3 | IP камера DS-2CD2163G2-IU 6MP 2.8mm IR 30m | шт | 7 |
| 4 | Коммутатор сетевой HIKVISION PoE DS-3E0310HP-E L2 7 PoE 1 HiPoE 120Вт | шт | 3 |
| 5 | Коммутатор сетевой HIKVISION DS-3E0508-E(B) | шт | 2 |
| 6 | Ящик монтажный металлический герметичный 40\*40 | шт | 3 |
| 7 | Монитор 27 дюйм 1920x1080/IPS/4ms/75Hz/250 cd/m2/1000:1/178°/178°/VGA/HDMI/DVI-D/VESA 100x100 | шт | 1 |
| 8 | Крепление для LCD телевизора/монитора CP-401(41) 26"-52" 35кг | шт | 1 |
| 9 | Доп. Материалы (дюбель гвозди,чепики,шурупы,сталька,канифрль,олово коннектора и т.д.) | комп | 9 |
| 10 | Кабель SFTP SIGMA CAT-5E 2x4x0,5mm медный внутренний | м | 1000 |
| 11 | Кабель ПВС REXANT 2х1,5 мм2 бухта 150 м 01-8034-5 | м | 400 |
| 12 | Монтаж кабеля | м | 1400 |
| 13 | Кабель канал 25\*25мм | м | 300 |
| 14 | Монтаж кабель канала | м | 300 |
| 15 | Установка видеокамеры | шт | 7 |
| 16 | Настройка DVR | шт | 1 |
| 17 | Настройка удаленного доступа | шт | 1 |
| 18 | Установка Ящика | шт | 3 |
| 19 | Распайка хаба в ящике | шт | 3 |
| 20 | Монтаж крорнштейна под монитор | шт | 1 |

Итого 351 325 сом